.................................................................

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

NIP\*\*):.......................................................
REGON\*\*):................................................
tel.\*\*): .......................................................
fax\*\*): .......................................................
adres e – mail\*\*): .....................................

 **FORMULARZ CENOWO - OFERTOWY**

**Gmina Kulesze Kościelne**

**ul. Główna 6
18-208 Kulesze Kościelne**

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia …………………… r. prowadzone bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023 r. poz. 825 ze zm.) na zakup**:**

1. Zakup i dostawę ubrań specjalistycznych przeznaczonych dla Państwowych i Ochotniczych Jednostek Straży Pożarnej. Zamówienie dotyczy kompletu na który składa się ubranie ciężkie (spodnie i kurtka) oraz kurtka lekka i buty specjalistyczne skórzane.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis | Parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ubranie specjalne 3 – cz. | Ubrania muszą być w 100% zgodne z OPZ KG PSP z dnia 9 kwietnia 2019 r.Posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia nr 4076/2020.Ubranie ciężkie:Układ warstwowy:- tkanina zewnętrzna: 93% metaaramid /5%paraaramid/2% antistatic, 200 g/m²- bariera przeciwwilgociowa: 80%metaaramid /20% paraaramid + ePTFE BiCo membrana, 110 g/m²- bariera termiczna: włóknina 80%metaaramid /20% paraaramid, 90 g/m²- podszewka:100 % metaaramid, 130 g/m²Rewolucyjny współczynnik oporu pary wodnej Ret poniżej 10 m2 Pa/ WOchrona kolan w spodniach możliwa dzięki wymiennym poduszkom oraz wzmocnieniom z KevlaruW kurtce i spodniach znajdują się otwory rewizyjne umożliwiające ocenę stanu membranyUbranie wyposażone w zamek typu anty-panicSzelki w spodniach regulowane z możliwością odpinaniaTkanina zewnętrzna z siatką rip-stopKurtka lekka:- wykonana z tkaniny aramidowej 220g/m² w składzie: 98% metaaramid, 2% antystatyk.Tkanina zewnętrzna spełnia dodatkowe parametry zawarte w OPZ KG PSP.Ubrania muszą być nowe. | 4 szt. |
| 2 | Buty specjalne skórzane | - muszą być oznakowane taśmą odblaskową srebrnoszarą lub fluorescencyjną żółtą wykonaną z materiałów trudnopalnych,- podszewka wielowarstwowa z membraną wodoodporną i paraprzepuszczalną, poprawiającą właściwości obuwia, tj. zwiększającą wodoszczelność, zapewniającą przepuszczalność, zwiększającą odporność chemiczną,- podeszwy muszą być elastyczne, antypoślizgowe, odporne na działanie chemiczne,- buty fabrycznie nowe, nieużywane,- wykonane ze skóry wodoodpornej czarnej,- wysokie,- wyposażone w podwójny system zapinania: sznurowane z systemem wiązań i zamków błyskawicznych,- posiadające stalowe podnoski zabezpieczające palce przed urazami oraz stalową wkładkę zabezpieczającą stopę przed przebiciem- buty specjalne muszą posiadać świadectwo dopuszczenia na oferowany towar wydane przez CNBOP, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007r. Nr 143, poz. 1002, ze zm.). | 4 pary |

Ja/My, niżej podpisany/i, działając w imieniu i na rzecz:…………………………..……………………

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę: Brutto: …………………………………zł

(słownie złotych:……………………………………………………………………………..)

1. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do **21.07.2023 r.**
2. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przed okres 30 dni licząc od daty wyznaczonej na składanie ofert.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

………………………..... ...............................................

(miejscowość, data) (Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do podpisywania oferty)