.................................................................

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

NIP\*\*):.......................................................
REGON\*\*):................................................
tel.\*\*): .......................................................
fax\*\*): .......................................................
adres e – mail\*\*): .....................................

 **FORMULARZ CENOWO - OFERTOWY**

Gmina Kulesze Kościelne
ul. Główna 6
18-208 Kulesze Kościelne

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia …………………… r. prowadzone bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j. z dnia 2023.08.14) na**:**

1. Zakup i dostawę zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis | Parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych | **1. Agregat hydrauliczny – 1 szt.**– Silnik 4-suwowy o mocy 2,2 kW– Jednoczesne zasilanie dwóch narzędzi– Wbudowana funkcja Turbo– Ciśnienie robocze: 70 MPa– Wydajność niskie – wysokie ciśnienie: 2 x 3 – 2 x 0,7 l/min– Wydajność Turbo niskie – wysokie ciśnienie: 1 x 5,8 – 1 x 1,35 l/min– Pojemność użytkowa oleju hydraulicznego: 5 l– Waga agregatu hydraulicznego: 32,5 kg**2. Nożyce hydrauliczne – 1 szt.**– Ciśnienie robocze: 70 Mpa– Klasyfikacja wg. PN-EN 13204: BC 180 I – 14,8– Maksymalne rozwarcie ostrzy: 202 mm– Siła cięcia: 760 kN, 77 ton– Ostrza kute– Waga: 14,8 kg**3. Rozpieracz ramieniowy – 1 szt.**– Ciśnienie robocze: 70 MPa- Klasyfikacja wg EN 13204:AS-52/730 – 16,2– Minimalna siła rozpierania: 52 kN– Maksymalna siła rozpierania: 658 kN– Rozwarcie ramion: 730 mm- Siła ciągnięcia: 58kN- Dystans ciągnięcia: 569 mm- Siła ściskania: 115 kN– Urządzenie umożliwia montaż łańcuchów w gotowe otwory bez konieczności ściągania końcówek- Zapotrzebowanie na olej hydrauliczny: 240 cm3– Waga urządzenia z akumulatorem: 16,3 kg**4. Wąż przedłużający 10 m – 2 szt.** **5. Piła ręczna do cięcia szyb klejonych WSC-1 – 1 szt.** **6. Wybijak do szyb hartowanych – 1 szt.** **7. Nóż do cięcia pasów – 1 szt.** **8. Mata narzędziowa – 1 szt.****9. Zestaw podpór stalowych w torbie – 1 szt.**Zestaw musi być nowy. | 1 kpl. |

Ja/My, niżej podpisany/i, działając w imieniu i na rzecz:…………………………..……………………

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę: Brutto: …………………………………zł

(słownie złotych:……………………………………………………………………………..)

1. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do **17.10.2023 r.**
2. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przed okres 30 dni licząc od daty wyznaczonej na składanie ofert.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

………………………................... ...............................................

(miejscowość, data) (Podpis i pieczęć osoby upoważnionej
 do podpisywania ofert)